Relatório de Emissão de Gases de Efeito Estufa 
 
TRE-RO 
 
2024 

  

Relatório de Emissão de Gases de Efeito Estufa 
 
TRE-RO 
 
2024 

Imagem de capa com direitos autorais reservados: criação: Frank Busatto 
Proibido uso sem autorização  
Composição do Pleno 
Daniel Ribeiro Lagos 
Desembargador Presidente 
Marcos Alaor Diniz Grangeia 
Desembargador Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral 
Ricardo Beckerath da Silva Leitão 
Juiz Federal Membro da Corte 
Tânia Mara Guirro 
Juíza de Direito Membro da Corte 
Sérgio William Domingues Teixeira 
Juiz de Direito Membro da Corte 
Leonardo Trevizani Caberlon 
Procurador Regional Eleitoral 
Letícia Botelho 
Jurista Membro da Corte 
José Vitor 
Jurista Membro da Corte 
Composição da Comissão Gestora do PLS 
Rudma Rosa Oliveira Costa 
Coordenadora 
Marilene Pereira Ceni 
Antônio Roberto dos Santos Ferreira 
Cariny Baleeiro Tadiotto Cielo 
Cláudia de Souza Nunes Passos 
Ítalo Jorge do Nascimento Pessoa 
Jaidê Rabelo Bento 
Leisson de Sousa Castro 
Solange Mendes Garcia 
Tiago Esteves Badocha 
Lia Maria Araújo Lopes 
Diretoria Geral 
Elaboração 
Solange Mendes Garcia 
Assessoria de Sustentabilidade e Acessibilidade 
José Gustavo Morais Moura 
Frank Cesar Busatto 
Coleta, compilação, cálculos e minuta do relatório. 
SUMÁRIO 
1 INTRODUÇÃO 5 
2 DADOS RELATIVOS AO INVENTÁRIO 7 
3 PERFIL DA INSTITUIÇÃO 8 
4 METODOLOGIA 9 
5 ESCOPOS DO INVENTÁRIO 10 
6 EMISSÕES 11 
7 ESTRATÉGIAS DE REDUÇÃO E COMPENSAÇÃO 13 
8 CONCLUSÃO E PRÓXIMOS PASSOS 16 
9 ANEXOS E REFERÊNCIAS 16 
 
1 INTRODUÇÃO 
 
A crescente concentração de gases de efeito estufa (GEE) na atmosfera é uma preocupação global que exige monitoramento contínuo, estratégias eficazes de mitigação e iniciativas de compensação. Em 2023, as emissões globais atingiram um novo recorde de 57,1 bilhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO₂e), representando um aumento de 1,3% em relação ao ano anterior. 
No Brasil, as emissões brutas de GEE totalizaram 2,3 bilhões de toneladas de CO₂e em 2023, indicando uma redução de 12% em comparação a 2022. Essa queda foi impulsionada principalmente pelo controle do desmatamento na Amazônia. 
As principais fontes de emissões de GEE no Brasil em 2023 foram: 
 Mudanças de uso da terra e florestas: Responsáveis por 46% das emissões brutas, totalizando aproximadamente 1,062 bilhão de toneladas de CO₂e. 
 Agropecuária: Registrou o quarto recorde consecutivo de emissões, com aumento de 2,2%, representando 28% das emissões brutas do país, devido principalmente ao crescimento do rebanho bovino. 
 Energia: Teve um pequeno incremento de 1,1%, alcançando 420 milhões de toneladas de CO₂e. 
 Resíduos: As emissões cresceram 1%, totalizando 97 milhões de toneladas de CO₂e. 

A atividade agropecuária, quando somada às emissões por mudança de uso da terra, continua sendo a maior emissora do país, contribuindo com 74% do total das emissões. 
Dentro do setor de energia, o transporte é um dos principais contribuintes para as emissões de GEE, especialmente devido à queima de combustíveis fósseis como o óleo diesel. Em 2023, a mistura de biodiesel no diesel aumentou para 12% a partir de abril, o que ajudou a conter o crescimento das emissões no setor. O consumo de biodiesel cresceu 19% em relação a 2022, e o de etanol aumentou 6%, indicando uma tendência positiva na adoção de combustíveis renováveis. 
Em 2024, o Brasil apresentou uma redução significativa nas emissões de gases de efeito estufa, totalizando 1,9 bilhão de toneladas de CO₂e, uma diminuição de 17% em relação a 2023. Essa redução foi impulsionada por políticas ambientais mais rigorosas e pela adoção de tecnologias sustentáveis nos setores de energia e agropecuária. 
A substituição de tecnologias poluentes por alternativas sustentáveis é fundamental para combater as mudanças climáticas. A adoção de energias renováveis e práticas agrícolas sustentáveis pode reduzir significativamente as emissões de GEE. No setor de transportes, por exemplo, o aumento do consumo de biodiesel e etanol contribui para a diminuição das emissões associadas à queima de combustíveis fósseis. 
O monitoramento e a divulgação transparentes das emissões de GEE são essenciais para avaliar o progresso em direção a uma economia de baixo carbono. Relatórios anuais permitem identificar áreas críticas, implementar estratégias de mitigação eficazes e compensar emissões residuais, reforçando o compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade ambiental. 
1.1 Sobre este relatório 
Este relatório segue a metodologia do GHG Protocol Brasil, atende às exigências do Registro Público de Emissões e deverá ser submetido à verificação independente. 
Para os cálculos das emissões foi utilizada a ferramenta_ghg_protocol_v2025.0.1 baixada a partir do site https://eaesp.fgv.br/centros/centro-estudos-sustentabilidade/projetos/programa-brasileiro-ghg-protocol 

1.2 Glossário 
Gases de Efeito Estufa - São gases que absorvem e emitem energia radiante dentro da faixa do infravermelho térmico, causando o efeito de estufa. Os principais gases de efeito de estufa na atmosfera da Terra são o vapor de água (H2O), dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O) e ozono (O3). 
GEE - Gases de Efeito Estufa; 
GHG - Sigla em inglês para Greenhouse Gases - o mesmo que GEE; 
GHG Protocol – Protocolo que estabelece métodos e diretrizes padronizados globais abrangentes para medir e gerenciar as emissões de gases de efeito estufa (GEE) de operações do setor público e privado, cadeias de valor e ações de mitigação. Com base em uma parceria de mais de 20 anos entre o World Resources Institute (WRI) e o World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), o GHG Protocol trabalha com governos, associações industriais, ONGs, empresas e outras organizações, fornecendo os padrões de contabilidade de GEE mais usados no mundo. 
Programa Brasileiro GHG Protocol (PBGHG) - O Programa Brasileiro GHG Protocol foi criado em 2008 e é responsável pela adaptação do método GHG Protocol ao contexto brasileiro e pelo desenvolvimento de ferramentas de cálculo para estimativas de emissões de gases do efeito estufa corporativas. O Programa tem como principal objetivo estimular a cultura corporativa de inventário de emissões de GEE no Brasil, proporcionando aos participantes acesso a instrumentos e padrões de qualidade internacional para contabilização das emissões e publicação dos inventários no Registro Público de Emissões. 
Escopo 1 – Refere-se às emissões diretas e sob controle da empresa. 
Escopo 2 – Refere-se às emissões indiretas relacionadas ao consumo de energia. 
Escopo 3 – Refere-se às emissões indiretas abrangendo emissões não controladas diretamente, mas em função de suas atividades. 
Carbono Equivalente - a representação dos demais gases de efeito estufa (GEEs) em forma de CO2; ou com o mesmo peso equivalente em CO2. 
Crédito de carbono - ativo financeiro, ambiental, transferível e representativo de redução ou remoção de uma tonelada de dióxido de carbono equivalente, que tenha sido reconhecido e emitido como crédito no mercado voluntário ou regulado; 
Crédito certificado de redução de emissões - crédito de carbono que tenha sido registrado no Sinare; 
Compensação de emissões de gases de efeito estufa - mecanismo pelo qual a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, compensa emissões de gases de efeito estufa geradas em decorrência de suas atividades, por meio de suas próprias remoções contabilizadas em seu inventário de gases de efeito estufa ou mediante aquisição e efetiva aposentadoria de crédito certificado de redução de emissões; 
Mitigação - mudança e substituição tecnológica ou medida que reduz o uso de recursos e as emissões de gases de efeito estufa por unidade de produção e que promovam o aumento dos sumidouros; 
Sistema Interligado Nacional - SIN – sistema de produção e transmissão de energia elétrica do Brasil é um sistema hidro-termo-eólico de grande porte, com predominância de usinas hidrelétricas e com múltiplos proprietários. 

 

2 DADOS RELATIVOS AO INVENTÁRIO 
 
Ano do inventário 
2024 
Emissões totais deste ciclo 
304,547 tCO2 equivalente 
Abordagem de consolidação 
Controle operacional 
Limites operacionais relatados 
Escopo 1 
Combustão estacionária 
Combustão móvel 
Emissões fugitivas 
Efluentes 
Escopo 2 
Abordagem por localização 
Escopo 3 
Viagens a trabalho 
Inventário publicado 
Não 
Tipo de inventário 
Completo 
Inventário Verificado por terceira parte 
Não 

 

 

 
 
3 PERFIL DA INSTITUIÇÃO 
 
O TRE-RO é composto por 25 edifícios, sendo: 
 Capital - Na capital do estado, Porto Velho são 04 (quadro) edifícios, totalizando 9.658,19 m2, assim distribuídos: 
o Edifício sede com 6.426,93 m2; 
o Edifício Fórum Eleitoral com 1.012,21 m2; 
o Edifício Anexo II com 1.706,49 m2; e 
o Edifício Anexo III com 512,56 m2 
 Interior 
o Há ainda 6.608,70m2 de área construída distribuídos em 21 (vinte e uma) edificações em outros municípios do estado. 
 Em Construção 
o Em decorrência das demandas, o TRE-RO iniciou em 2023 as contratações necessárias para a construção de uma nova sede. 
 Servidores 
o Trabalharam 423 (quatrocentas e vinte e três) pessoas nas edificações do TRE-RO no ano de 2024. 

4 METODOLOGIA 
A coleta de dados para a produção deste relatório seguiu os trâmites já adotados para a coleta de dados dos anos anteriores. Os dados foram fornecidos pelas unidades competentes de acordo com o Processo SEI 0000438-90.2025.6.22.8000, autuado especificamente para a coleta de dados relativos ao GEE e a produção deste relatório. 
Descrição das Fontes de Dados e Métodos de Coleta 
 
 Escopo 1 
o Combustão estacionária 
 Dados fornecidos pela Seção de Manutenção Predial – SEMAP – informando o consumo de combustível das três unidades  
o Combustão móvel 
 Dados fornecidos pela Seção de Transportes – SET – informam o consumo de combustível de todos os veículos durante o ano do inventário. O TRE-RO não celebra contratos de uso de veículos de terceiros em nenhum formato. 
o Emissões fugitivas  
 Dados fornecidos pela Seção de Manutenção Predial – SEMAP – a partir de relatório de atendimento da prestadora de serviços responsável pela manutenção dos equipamentos condicionadores de ar. 
o Efluentes  
 Dados fornecidos pela Seção de Manutenção Predial – SEMAP – com base no consumo de água e na população que frequenta os edifícios. 
 Escopo 2 
o Energia elétrica  
 Dados fornecidos pela Seção de Administração Predial – SEAP – com base nas contas de energia das edificações do Estado. 
 Escopo 3 
o Viagens a negócio  
 Dados fornecidos pela Coordenadoria Técnica e de Pagamento – COTEP – com base em relatório do sistema de passagens do TRE-RO. 

Os fatores de emissão utilizados na ferramenta são baseados em publicações reconhecidas internacionalmente como os métodos do IPCC (2000, 2006, 2019), da US-EPA, da DEPRA entre outros. Para verificação de fatores de emissão específicos para cada um dos aspectos dos cálculos, consultar o Anexo planilha GHG Protocol v2025.0.1. 
  
5 ESCOPOS DO INVENTÁRIO 
Foram inventariados dados de emissões nos Escopo 1, 2 e 3. No que diz respeito aos dados dos escopos 1 e 2, a coleta contempla as emissões conforme abaixo: 
 Escopo 1 

O Escopo 1 apresenta as emissões diretas de fontes próprias controladas pelo tribunal. Dessa forma, o TRE-RO reportou emissões de combustão estacionária, combustão móvel, emissões fugitivas e efluentes, pois possui estação de tratamento de esgoto na sede. As emissões reportadas no escopo 1 totalizaram 164,611 tCO₂e. 
 
 Escopo 2 

O Escopo 2 contabiliza as emissões indiretas de GEE relativas da aquisição de energia elétrica, sendo obrigatório o relato por meio da abordagem baseada na localização, conforme Programa Brasileiro GHG Protocol (PBGHG). As emissões reportadas no escopo 1 totalizaram 73,303 tCO₂e. 
Escopo 3 
O Escopo 3 considera todas as emissões que não são controladas pela organização, que ocorrem em sua cadeia de valor. Dentre as categorias deste escopo, o TRE-RO contabilizou apenas as emissões de viagens a negócios, que totalizou 66,633 tCO₂e. 
5.1 Incertezas e premissas adotadas 
 Em relação ao Escopo 1, para o item efluentes, utilizou-se se como base para o cálculo da quantidade de efluente líquido tratado lançado ao ambiente a fórmula Q=N.C, em que Q= contribuição diária, N= número de contribuição, conforme informação da ASSENGE, sendo de 300 pessoas e C= contribuição de despejos, nos termos da NBR 7.229/93, C= 50 litros/pessoas/dia. Assim, Q=300(50) = 15.000 L/dia; do que se infere que 365(15.000) = 5.475 m³/ano. 
 Para o cálculo do componente orgânico degradável do efluente, na entrada do tratamento em DBO, utilizou-se como referência a 5ª edição do Manual de Saneamento da Fundação Nacional de Saúde (p. 162), o qual afirma que a DBO para esgoto doméstico bruto varia entre 100 mg/L e 400 mg/L. Por precaução, utilizamos a maior variação. Para a quantidade de Nitrogênio no efluente gerado, na entrada do tratamento, utilizou-se bibliografia de Jordão e Pessoa (2019), os quais apontam a quantidade de 40 mg/L como valores médios para esgotos domésticos. Para os dados de saída do componente orgânico degradável do efluente e quantidade de Nitrogênio no efluente gerado mantemos zerados em razão da impossibilidade de obtenção do valor. 
No que se refere a viagens a negócio, Escopo 3, adotou-se apenas os trechos de partida e destino, sem considerar as escalas, em razão da impossibilidade do levantamento dessa informação pelo sistema atual de diárias e passagens. 

 

 

 
6 EMISSÕES 
No ano de 2024 o TRE-RO emitiu 304,547 tCO2e (trezentos e quatro, quinhentos e quarenta e sete toneladas de gás carbônico equivalente). Diante da melhor compreensão e amadurecimento na inserção dos dados na planilha do GHG Protocol, após capacitações realizadas para elaboração de inventário, os dados de anos anteriores serão corrigidos para análise comparativa mais fidedigna.  
6.1 RESUMO DAS EMISSÕES 

Emissões em toneladas métricas, por tipo de GEE 	
Emissões em toneladas métricas de CO2 equivalente (tCO2e) 	

GEE (t) 	
Escopo 1 	
Escopo 2 (abordagem por "localização") 	
Escopo 2  (abordagem por "escolha de compra") 	
Escopo 3 	
Escopo 1 	
Escopo 2  (abordagem por "localização") 	
Escopo 2  (abordagem por "escolha de compra") 	
Escopo 3 	

CO2 	73,636645 	73,302529 	- 	66,067816 	73,637 	73,303 	- 	66,068 	

CH4   	0,661078 	- 	- 	0,000220 	18,510 	- 	- 	0,006 	

N2O 	0,006266 	- 	- 	0,002108 	1,660 	- 	- 	0,559 	

HFCs 	0,036810 	
 	
 	- 	70,804 	
 	
 	- 	

PFCs 	- 	
 	
 	- 	- 	
 	
 	- 	

SF6 	- 	
 	
 	- 	- 	
 	
 	- 	

NF3 	- 	
 	
 	- 	- 	
 	
 	- 	

Total 	

 	
 	164,611 	73,303 	- 	66,633 	

 
 
EMISSÕES DE ESCOPO 1 
DESAGREGADO POR CATEGORIA 

Categoria 	
Emissões tCO2e 	
Emissões de CO2 biogênico 	
Remoção de CO2 biogênico 	

Combustão móvel 	70,975 	15,729 	0 	

Combustão estacionária 	4,088 	0,264 	0 	

Emissões fugitivas 	71,152 	0,000 	0 	

Efluentes 	18,396 	0,000 	0 	

Total 	164,611 	15,993 	0 	

 
 
EMISSÕES DE ESCOPO 2 
DESAGREGADO POR CATEGORIA 

Categoria 	
Emissões tCO2e 	
Emissões de CO2 biogênico 	
Remoção de CO2 biogênico 	

Aquisição de energia elétrica 	73,303 	- 	- 	

 

 
EMISSÕES DE ESCOPO 3 
DESAGREGADO POR CATEGORIA 

Categoria 	
Emissões tCO2e 	
Emissões de CO2 biogênico 	
Remoção de CO2 biogênico 	

Viagens a negócios 	66,63 	- 	- 	

 
 
6.2 ANÁLISE DAS FONTES EMISSORAS 

54%
24%
22%
Análise por fonte emissora
Escopo 1
Escopo 2
Escopo 3
 
Conforme os dados apresentados, constata-se que o escopo 1 é responsável pela maior parcela de emissões do TRE-RO, com 54% das emissões totais. Considerando as emissões contabilizadas no escopo 2 através da abordagem baseada na localização, observa-se que esse escopo é responsável por 24% das emissões, enquanto o escopo 3 representa 22% das toneladas totais de dióxido de carbono equivalente. Abaixo, são desagregadas as categorias de acordo com as fontes emissoras, veja-se: 

23%
1%
24%
6%
24%
22%
Emissões por categoria
Combustão móvel
Combustão estacionária
Emissões fugitivas
Efluentes
Aquisição de energia elétrica
Viagens a negócios
 Diante da análise verifica-se que as maiores emissões abrangidas pelo Escopo 1 são responsáveis pela maior parcela do total inventariado em 2024, correspondendo a 164,611 tCO₂e, ou aproximadamente 54% das emissões totais. Dentre essas fontes, destacam-se: 
 Emissões fugitivas (extintores, refrigeração e ar-condicionado): maior contribuição dentro do escopo 1, com 71,152 tCO₂e, evidenciando a necessidade de manutenção preventiva rigorosa nos sistemas de climatização; 
 Combustão móvel (veículos próprios): com 70,975 tCO₂e, aponta para o desafio da mobilidade institucional, sendo relevante o incentivo ao uso de combustíveis menos intensivos em carbono e a renovação da frota, o que está previsto no Plano de Descarbonização do TRE-RO, que será detalhado no tópico das estratégias de redução e compensação; 
 Efluentes: totalizaram 18,396 tCO₂e, valor expressivo e que pode ser otimizado por meio da melhoria na gestão do sistema de tratamento de esgoto; 
 Combustão estacionária (geradores e gás de cozinha): contribuiu com 4,088 tCO₂e, indicando baixo impacto relativo. 

As emissões indiretas associadas ao Escopo 2 (energia elétrica adquirida), representaram 73,303 tCO₂e (24% do total), evidenciando o impacto da matriz energética consumida. A substituição progressiva por energia de fonte renovável e o aumento da eficiência energética são estratégias cruciais para mitigação desse escopo. 
Por fim, as emissões do Escopo 3, relacionadas às viagens a trabalho, corresponderam a 66,633 tCO₂e (22% do total). Tal volume reforça a importância de práticas como o fomento ao uso de videoconferências e a escolha de modais menos emissores para os deslocamentos institucionais. 
7 ESTRATÉGIAS DE REDUÇÃO E COMPENSAÇÃO 
Em 2025, o TRE-RO elaborou o Plano de Descarbonização (https://www.tre-ro.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/sustentabilidade/gases-de-efeito-estufa-gee), elaborado em cumprimento à Resolução CNJ nº 594/2024, que instituiu o Programa Justiça Carbono Zero. Este plano visa medir, reduzir e compensar as emissões de gases de efeito estufa (GEE) resultantes das atividades institucionais, alcançando a neutralidade de carbono.  
Para tanto, relacionou nos indicadores presentes na Resolução CNJ nº 594/2024 as ações que teriam impacto direto ou indireto na redução de gases de efeito estufa, são elas: 
AC1 – Energias renováveis 
 O indicador tem como objetivo aumentar a participação de fontes de energia renovável na matriz energética do TRE-RO, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis e diminuindo as emissões de GEE. 
Ações Implementadas: 
 Instalação de painéis solares em zonas eleitorais, como Pimenta Bueno, Cacoal, Presidente Médice, Alta Floresta, Cerejeiras, Colorado do Oeste e Ouro Preto (PSE 0002032-13.2023.6.22.8000). 

A ser implementado: 
 Em execução a instalação de painéis solares na zona eleitoral de Ariquemes. 

AC2 – Eficiência energética 
O indicador tem como objetivo reduzir o consumo de energia elétrica por meio da adoção de tecnologias mais eficientes e práticas de gestão energética. 
Ações Implementadas: 

 Substituição de computadores antigos por modelos de baixo consumo energético; 
 Implementação de sistemas de gestão de energia, como sensores de presença e desligamento automático de equipamentos de ar-condicionado; 
 Campanhas de conscientização para servidores sobre o uso eficiente de energia. 

AC3 – Consumo sustentável da água 
O indicador tem como objetivo promover o uso racional da água e reduzir o desperdício nas instalações do TRE-RO. 
Ações Implementadas: 
 Captação e aproveitamento da água da chuva na sede e nas zonas eleitorais de Cerejeira e Nova Brasilândia; 
 Campanhas de conscientização sobre o uso sustentável da água. 

A ser implementado: 
 Captação e aproveitamento da água da chuva na zona eleitoral de Vilhena; 
 Captação e aproveitamento da água da chuva na nova sede da secretaria deste regional, cuja previsão de conclusão é 2027. 

AC4 – Transporte sustentável 
O indicador tem como objetivo reduzir as emissões de GEE relacionadas ao transporte de servidores e veículos oficiais, promovendo práticas de mobilidade sustentável. 
Ações Implementadas: 
 Estímulo ao uso de etanol como combustível, conforme Portaria TRE-RO Nº 512/2022; 
 Aquisição de veículo elétrico para a frota institucional; 

A ser implementado: 
 Substituição de dois veículos a diesel por dois veículos híbridos em 2025; 
 Substituição de um veículo a diesel por um veículo elétrico até 2026. 

AC5 – Contratações sustentáveis 
O indicador tem como objetivo incorporar critérios de sustentabilidade nas contratações públicas, priorizando produtos e serviços com menor impacto ambiental. 
Ações Implementadas: 
 Utilização do Guia de Contratações Sustentáveis da AGU (Advocacia-Geral da União). 
 Aquisição de água em lata para as eleições 2024. 

AC6 - Destinação adequada de resíduos 
O indicador tem como objetivo promover a gestão responsável de resíduos, com foco na redução, reutilização e reciclagem. 
Ações Implementadas: 
 Implementação da coleta seletiva na sede do TRE-RO e nas Zonas Eleitorais da capital; 
 Compostagem de resíduos orgânicos, com distribuição do adubo gerado para servidores e comunidade; 
 Instalação de postos de coleta de pilhas e baterias; 
 Política de reutilização de materiais destinados a servidores e colaboradores; 

 Parceria com cooperativa de catadores CATANORTE. 

A ser implementado: 
 Ampliação do Ecoponto para comunidade de Porto Velho; 
 Ampliação da Coleta seletiva nas Zonas Eleitorais do interior. 

AC7 - Reengenharia de ocupação de espaços 
O indicador tem como objetivo otimizar o uso dos espaços físicos do TRE-RO, garantindo ambientes mais eficientes e sustentáveis. 
Ações Implementadas: 
 Reformas nas instalações para melhorar a eficiência energética e o conforto térmico; 
 Redesenho de layouts para maximizar o uso dos espaços e reduzir o consumo de recursos; 
 Adoção de práticas de arquitetura sustentável em novas construções e reformas; 
 Projetado e contratado empresa para execução da nova sede deste regional, que contempla a reengenharia de ocupação de espaços, inclusive com certificação de selo verde (LEED). 

 
  
8 CONCLUSÃO E PRÓXIMOS PASSOS 
 
O inventário de emissões de GEE do TRE-RO referente ao ano de 2024 revelou um total de 304,547 toneladas de CO₂ equivalente, sendo a maior contribuição oriunda das emissões diretas (Escopo 1).  
Como próximos passos, destacam-se as seguintes recomendações: 
 Capacitação contínua das equipes envolvidas, visando o domínio técnico da ferramenta GHG Protocol e a padronização dos processos internos de levantamento de dados; 
 Contratação de laboratório especializado para medição da carga orgânica e de nutrientes nos efluentes, assegurando maior precisão nas emissões reportadas; 
 Publicação do inventário no Registro Público de Emissões, promovendo maior visibilidade institucional e alinhamento com as boas práticas nacionais de gestão de GEE; 
 Fortalecimento da implementação das ações previstas no Plano de Descarbonização do TRE-RO, com monitoramento dos resultados e avaliação de impacto sobre as emissões futuras. 

O TRE-RO reafirma seu compromisso com a transparência e a neutralidade de carbono até 2030, conforme estabelecido pela Resolução CNJ nº 594/2024, e continuará investindo em ações estruturantes de sustentabilidade, eficiência energética e responsabilidade ambiental. 
8.1 Fatores a serem melhorados 
8.1.1 Efluentes 
A informação referente ao Quantidade de Nitrogênio no efluente gerado, na entrada do tratamento, que deve ser informada na aba EFLUENTES do escopo 1 obtida por meio de referência bibliográfica em razão de a unidade responsável pelo fornecimento do índice informar que: “Em relação à carga orgânica, registra-se que a DBO é obtida através de um processo laboratorial que envolve a incubação de amostras de águas e a medição da concentração de oxigênio dissolvido, impossibilitando esta seção de fornece-la no momento. Como solução, ressalta-se a necessidade de envidar esforços para a contratação de empresa especializada em coleta laboratorial, garantindo a precisão, segurança e confiabilidade na obtenção de amostras para análises químicas, físicas e biológicas. ” Assim, restou recomendado que para o ano de 2025 seja realizada a medição necessária ao fornecimento do indicador. 
8.1.2 Viagens a negócio 
 Para melhorar o relato do presente item, recomenda-se ampliar a cobertura de informações no sistema de passagens, com registro detalhado de todos os trechos que serão realizados em viagens a negócios, não semente os trechos de partida e chegada ao destino final, com vistas a aprimorar o cálculo das emissões do Escopo 3. 
9 ANEXOS E REFERÊNCIAS 
Os fatores de emissão utilizados nos cálculos das emissões do TRE-RO para o ano de 2024, bem como os cálculos realizados a partir dos dados fornecidos, encontram-se no Anexo Planilha Cálculo GEE, parte integrante do Processo SEI 0000438-90.2025.6.22.8000. 
JORDÃO, E. P.; PESSÔA, C. A. Processos anaeróbios reatores UASB. Tratamento de esgoto doméstico. 5° ed. Rio de Janeiro. 2019. 
FUNASA, F. N. DE S. Manual do Saneamento. In: Manual do Saneamento. 5a ed. Brasília, 2020.